#N canvas 182 132 778 399 12;
#X obj 75 164 clip~ -0.5 0.5;
#X obj 75 104 osc~ 1000;
#X graph graph1 0 1 100 -1 78 280 278 380;
#X array array99 100 float 0;
#X pop;
#X obj 91 213 metro 500;
#X obj 91 188 r metro;
#X text 239 235 <-- graph the output;
#X obj 75 237 tabwrite~ array99;
#X msg 519 69 \; metro 0;
#X msg 515 12 \; pd dsp 1 \; metro 1;
#X text 604 26 <-- Click to start;
#X text 589 73 <-- Click to stop;
#X obj 42 19 clip~;
#X text 88 18 - restrict a signal to lie between two limits;
#X text 243 136 inlets to reset clip range;
#X floatatom 135 136 4 0 0;
#X floatatom 196 137 4 0 0;
#X text 210 164 creation arguments initialize clip range;
#X text 4 55 The clip~ object passes its signal input to its output
\, clipping it to lie between two limits.;
#X text 470 371 updated for Pd version 0.33;
#X connect 0 0 6 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 14 0 0 1;
#X connect 15 0 0 2;
