#N canvas 0 0 685 496 12;
#X floatatom 107 424 0 0 0;
#X msg 53 344 bang;
#X obj 107 399 + 1;
#X obj 376 262 + 1;
#X floatatom 152 197 0 0 0;
#X floatatom 108 245 0 0 0;
#X msg 108 196 bang;
#X floatatom 169 107 0 0 0;
#X msg 112 58 bang;
#X obj 169 82 + 1;
#X text 31 21 Here's a simple counter. Click repeatedly on the "bang
message to see it:;
#X text 422 263 to its cold inlet.;
#X text 25 284 The incremented value is stored for the next "bang"
to spit out.;
#X text 28 322 Here's a timed counter. Hit the "bang" to start it...
;
#X obj 53 373 metro 500;
#X msg 99 344 stop;
#X obj 112 83 float;
#X text 28 132 The "float" box is a storage element holding one floating-point
number. The cold inlet (i.e. \, the one on the right) stores numbers.
Sending the message "bang" to the hot inlet gets the number back out:
;
#X obj 108 221 float;
#X obj 53 399 float;
#X text 25 263 Float's outlet above is connected via;
#X text 384 462 updated for Pd version 0.34;
#X text 142 373 <-- new object: metronome. The "500" means every 500
milliseconds--i.e. \, twice a second.;
#X connect 1 0 14 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 2 0 19 1;
#X connect 4 0 18 1;
#X connect 6 0 18 0;
#X connect 8 0 16 0;
#X connect 9 0 7 0;
#X connect 9 0 16 1;
#X connect 14 0 19 0;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 16 0 9 0;
#X connect 18 0 5 0;
#X connect 19 0 2 0;
