#N canvas 119 134 697 332 10;
#X obj 31 27 tabwrite~;
#X text 110 27 object to write a signal in an array;
#X msg 43 131 bang;
#X obj 23 211 tabwrite~ array99;
#X graph graph1 0 -1 100 1 460 235 610 135;
#X array array99 100 float;
#X pop;
#X obj 23 82 sig~ 3000;
#X obj 23 110 phasor~;
#X text 149 213 creation argument initializes array name;
#X msg 40 181 set array99;
#X msg 445 35 \; pd dsp 1;
#X msg 524 37 \; pd dsp 0;
#X text 85 133 bang to start recording;
#X text 126 180 set the destination array;
#X text 18 251 see also the "array" tutorial in section 2 of the Pd documentation \, and these objects:;
#X obj 90 282 tabread;
#X obj 149 282 tabwrite;
#X obj 214 282 tabsend~;
#X obj 279 282 tabreceive~;
#X obj 17 282 tabread4~;
#X msg 43 153 stop;
#X text 85 154 stop recording;
#X text 458 288 updated for Pd version 0.29;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 8 0 3 0;
#X connect 19 0 3 0;
