#N canvas 215 77 561 455 12;
#N canvas 0 0 269 179 metro 0;
#X obj 88 39 loadbang;
#X msg 87 65 1;
#X obj 87 128 outlet;
#X obj 87 96 metro 100;
#X msg 178 70 \; pd dsp 1;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X restore 41 247 pd metro;
#X text 374 425 Updated for Pd 0.37;
#X obj 41 316 snapshot~;
#X obj 66 286 phasor~ 1;
#X floatatom 41 347 5 0 0 0 - - -;
#X text 14 7 CONVERTING SIGNALS TO CONTROLS;
#X text 15 35 The snapshot~ object allows you to convert from signals
back to control streams (float messages) -- an opposite of signal~.
The value output is always the end of the most recently computed audio
block \, so that even if you bang it metronomically (as here) it need
not give you samples that are exactly evenly spaced.;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 2 0;
